Согласовано: Утверждаю:

Гл.инженер МУП «КХНР» Директор МУП«КХНР»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Абдулаев В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сицинский С.В.

**Регламент технологического присоединения к системе холодного водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации**

**МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района»**

1. Для технологического присоединения к системе холодного водоснабжения и сети хозяйственно бытовой канализации необходимо подать заявку в ПТО МУП «КХНР» по адресу: Новгородский район, д. Новая Мельница д.17а
2. К заявке необходимо приложить следующие документы:

- копию паспорта (1 и 6 страницы) от всех собственников

- схемы подключения с пояснениями о необходимых работах от начальника соответствующего участка или мастера

- план земельного участка с привязкой к местности на плане обозначить:

подключаемый объект, существующий трубопровод, колодцы, прокладываемый трубопровод.

-выписка из государственного земельного кадастра,

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет,

-свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, заверенное нотариусом или в администрации поселения (от всех собственников)

- свидетельство о государственной регистрации права на объект подключения (от всех собственников)

- при отсутствии свидетельства о регистрации права на жилой дом предоставить разрешение на строительство

 3) После получения технических условий на проектирование-разработать проект согласно технических условий и согласовать его в производственно-техническом отделе филиала МУП «КХНР»

 4) Проект должен быть разработан организацией, имеющий допуск СРО для данного вида работ и согласован в следующих организациях:

 - Ростелеком

 - ОАО «Газпром» (пер. Полевой д.3)

 - ТК Новгородская ( пр. Энергетиков, д.3)

 - Ильменские сети (Нехинская, д.61)

 5) Все изменения проекта согласовать с производственно-техническим отделом филиала МУП «КХНР»

 6) После получения технических условий на технологическое присоединение построить сети водопровода и канализации, согласно проекта и предъявить начальнику водопроводно-канализационноого хозяйства соответствующего участка. СНиП 3.05.04-85, п.3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.4; 5.21, СНиП 2.04.02-84 п. 8.63, 8.65, 8.66 (тел.77-90-15).

 7) Предоставить акты на скрытые работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения и строительства сооружений на них. (СНиП 3.05.04-85, п.2.1; 3.17, 6.6; СП 45.13330.2012 П.Б.1, Б.2 прил. Б., РД-11-02-2006)

 8) Предоставить акты испытания напорных трубопроводов (водопровод и напорная канализация) на гидравлическое или пневматическое испытание и безнапорных трубопроводов (на пролив самотечной канализации). Испытания напорных и безнапорных трубопроводов производить в присутствии представителя нашей организации. ( СНиП 3.05.04-85 п 7.1, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14-7.21, 7.22, 7.24, 7.31, 7.32, 7.33, 7.39, приложения Б., РД-11-2006)

 9) Предоставить сертификаты и технические паспорта на трубы, арматуру, оборудование и материалы. Документы на их испытание и приемку. РД 11-02-2006 п.3, п.6.

 10) Предоставить копию договора на вывоз канализационных стоков из септика со специализированной организацией.

 Начальник ПТО Степанов Д.Е.